EMMA

Die Anfangsgleichung ist die für die Massenerhaltung des Wassers:

Und die für die Massenerhaltung des verwendeten Stoffes, da , die erhalten werden muss:

Ersetze mit der ersten Gleichung:

Einsetzen in die zweite Gleichung:

E steht für Event und P für Pre-Event und T für alles, auflösen und dann umformen:

Ausklammern von und :

Bilden des Verhältnisses von :

qt = 1 cp = -5.44 # permil, matrix ct = -6.33 # permil ground water, mixing ce = -7.91 # permil, event or macropore flow qe = qt*(ct-cp)/(ce-cp) qe