EMMA

Die Anfangsgleichung ist die für die Massenerhaltung des Wassers:

Und die für die Massenerhaltung des verwendeten Stoffes, da , die erhalten werden muss:

Ersetze mit der ersten Gleichung:

Einsetzen in die zweite Gleichung:

E steht für Event und P für Pre-Event und T für alles, auflösen und dann umformen:

Ausklammern von und :

Bilden des Verhältnisses von :

qp = 1 cp = -5.44 # permil, matrix cf = -6.33 # permil ground water, mixing ce = -7.91 # permil, event or macropore flow qe = qp*(cp-cf)/(cf-ce) s = qe+qp pqe = qe/s pqe