Brooks-Corey Funktion

Die Brooks Corey Funktion stellt eine Beziehung zwischen Bodenfeuchte oder Sättigung einerseits und der Saugspannung andererseits her:

Die ungesättigte Leitfähigkeit wird nach Brooks-Corey durch folgende Beziehung dargestellt:

# Brooks-Corey (1966) th <- seq(0.05,0.4,0.005) # Bodenfeuchte tr <- 0.05 # Restfeuchte tm <- 0.40 # maximale Feuchte Ks <- 1E-5 # hydraul. Leitfähigkeit in m/s ip <- 0.1 # pore size index Se <- (th-tr)/(tm-tr) ps0<- 0.015 # Lufteintrittspunkt: cm psa<- seq(0.015,1E+4)# Saugspannung in cm S <- (ps0/psa)^ip plot(S,psa)