Projects

Cameroun - Hydrologie du pays

Donnes sur la précipitation se trouvent sur le Climate Change Knowledge Portal et sur le site du UK NERC. Daily 'precipitation indicators' sont aussi présentés par HDX.

Une analyse des données de précipitation est aussi donnée par Menang (2017). Les données globales existent à l'échelle journalière NCAR Climate Data Guide et Chelsa Climate et NASA.

Une orientation sur les données disponibles est données par Sun et al. 2017. Karger et al. 2021 informent sur un produit de précipitations journalières sur une échelle 1×1 km. Un outil pour visualiser et télécharger les données pour un endroit quelconque est présenté. Un sommaire général des produits disponibles se trouve sur climate.gov. La Commission Européenne offre le produit de Copernicus. Le Chirps Daily offee un api pour télécharger les données de précipitation aggrégées. Un régistre global de données est offert par NOAA (aussi ici).

L'option préfére de générer les données de précipitation semble se trouver sur le serveur de earthenv.org.

Bassins

La carte hydrologiques des stations exploitées en 1973 montre les stations hydrométriques et les bassins (voir aussi le link).

Hydrogéologie

L'hydrogéologie est décrit par le British Geological Survey (BGS). Quelques informations additionelles sont données par monayah.org. Une carte des aquifères au nord est présentée par IRD.

Elevation

La source pour les données élevation 30×30 mètres est Dwtkns. Les données peuvent aussi être téléchargés interactivement de Opendata.org après régistration. Instructions pour télécharger les données automatiquement avec R, Python se trouvent sur Earthdata.

Le 'Drought Monitor du Cameroun' de l'université de Princeton, calcule tous les éléments du bilan hydrique.

Précipitation

Des données de précipitation (cartes et séries) sont produites par NOAA. Une collection des sources a été prépare par L. Bevis.

Modélisation

Un répertoire de modèles pour les zone tropicales en Afrique est offert par le groupe M-tropics.

La pédologie

La cartographie des charactéristiques pédologiques contient des informations sur le pourcentage des argiles, de sable et d'autres charactéristiques physiques du sol. Des informations ont été produites à l'échelle de 250 à 250 mètres et de 30 à 30 mètres. Des informations se trouvent aussi dans l'atlas des sols de l'Afriques de l'UE.