Hydrologische Modelle

Mixing and Compartment Model (MCM)

Mixing und compartment models dienen zur Rekonstruktion von Wasserflüssen aus chemischen und Isotopendaten. MCM ist ein inverses Multi-End-Member Kompartmentmodell zur Systemanalyse.

Forschungsmodell Hydrologie Lübeck (FHL)

FHL ist ein Modell für Forschungsprojekte, in dem hydrologische Prozesse umgesetzt werden, um Forschungsfragen zu beantworten. Das Modell ist modular aufgebaut und in Python geschrieben. Das Modell wird in dem DFG Projekt Heraion verwendet. Es verwendet die Hydrologische Bibliothek (Hydrological Library).